Mimosa - Puerto de fibra inaccesible

En este artículo aprenderemos como acceder al radio en caso de que el puerto de fibra presente algún inconveniente.

Una vez que el puerto de fibra esté habilitado, se desactivará el acceso a través del puerto Ethernet de cobre. En una situación donde la conectividad de fibra no funciona y la conectividad Ethernet está desactivada, el acceso al B11 aún estará disponible a través de la interfaz inalámbrica. De otra manera la única otra opción para poder acceder al radio sera reiniciarlo a valores de fábrica.