Mimosa - Restablecer Valores Fabrica Radios A5/A5c

Como regresar a valores de fabrica los radio mimosa A5 y A5c

Siga estos pasos para restablecer la radio:

1 - Desenchufe **ambos**cables Ethernet del PoE. Dejar desenchufado durante unos 3 segundos.  
-

2 - Conecte solo el cable de datos + alimentación a la radio. No enchufe el cable LAN.

**NOTA**: Necesita usar un PoE de midspan, como el inyector**PoE de Mimosa**, durante este proceso.  
-

3 - Conéctese inmediatamente al SSID "mimosaR ###"

(donde ### = los últimos tres dígitos del número de serie)

con una PC o dispositivo móvil. El SSID y la ventana de recuperación caducan después de 5 minutos.

**NOTA**: Tenga en cuenta que se está conectando de forma **inalámbrica**a través de 2,4 GHz, así que asegúrese de estar dentro del alcance de su unidad deseada.  
-

4 - Con un navegador web, navegue a **192.168.26.1**. En algunos casos, "192.168.26.1" irá precedido de "https". Si esto sucede, cambie "https" a "http".  
-

5 - Ingrese el número de serie del dispositivo ubicado **en la parte posterior** del dispositivo y haga clic en enviar.  
-

6 - Esta acción eliminará todas las configuraciones y contraseñas.  
-

7 - La radio se reiniciará durante unos **90 segundos.**

Después del restablecimiento de fábrica, acceda al dispositivo con la dirección IP predeterminada , luego siga el proceso de desbloqueo del dispositivo nuevamente antes de volver a usarlo.

También es una buena práctica crear una copia de seguridad de la configuración de modo que pueda restaurarse en caso de contraseñas perdidas.