Mimosa – No hay resultados de Site Survey

Los clientes Mimosa son completamente pasivos y no envían beacons. Como tal, no son detectados en los resultados del Site Survey por el Access Point ni por otros Clientes.

Los Access Point Mimosa envían beacons, y normalmente los clientes las detectan si cumplen los siguientes criterios:

1. El Access Point RSSI en el cliente es -85 dBm o superior.
2. El cliente está configurado para el mismo protocolo inalámbrico que el Access Point (**WiFi Interop** o**SRS**).Esto es porque el modo SRS permite la selección de canales en incrementos de 5 MHz y en un rango de frecuencias más amplio (4900-6200 MHz) limitado por el dominio regulador, mientras que el modo **WiFi Interop** permite la selección de entre canales WiFi definidos (5180-5825 MHz) solamente. Si el AP está configurado para **SRS** con un canal de Wi-Fi estándar y el Cliente está configurado para **WiFi Interop**, el Cliente detectará el AP en las Site Survey, pero no lo asociará.

## **Disponibilidad de Resultados en el Site Survey basado en el Protocolo Inalámbrico y Selección de Canales**

