Mimosa - Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) inaccesible en radios: B5, B5c, B5-Lite y B11

Si Interfaz gráfica de usuario del radio Mimosa es inaccesible o está disponible solo de manera intermitente verifique los puntos siguientes

1. Asegúrese de que la**fuente de alimentación** sea estable y proporcione las entradas eléctricas requeridas como se especifica en la**hoja de especificaciones del radio.**
2. Verifique que el cableado de **Ethernet** sea adecuado y que el cableado esté en buen estado. La potencia se entrega a través de Ethernet.
3. Haga **ping** a la dirección IP de la radio para actualizar **tablas ARP** en equipos de red conectados, incluida su PC.
4. Si su PC tiene interfaces cableadas e inalámbricas, apague una para asegurarse de que el tráfico esté enrutando a la interfaz correcta.
5. Si hay un servidor**DHCP** conectado en la red, verifique la dirección IP asignada a la **dirección MAC** de la radio.
6. Si la radio remota se desasocia, su **GUI** no estará disponible. Busque problemas de**RF (Radio frecuencia**) y sintonice el enlace si es necesario.
7. Asegúrese de que los valores establecidos en la función **Ping Watchdog**no estén causando reinicios involuntarios.
8. Las pruebas continuas de ancho de banda consumen grandes cantidades de capacidad que pueden hacer que el enlace parezca lento.