Mimosa – Regresar a valores de fábrica los radios B5/B5c y B11

Producto al que aplica: B5/B5c, B11

Este proceso restaura el dispositivo a valores de fábrica cuando el equipo esta físicamente disponible. Reemplaza al botón físico de “Reset” permitiendo reiniciar el equipo sin necesidad de subir a la torre.  
Siga estos pasos para reiniciar el radio:

1. Desconecte ambos cables del POE. Manténgalos desconectados por 3 segundos.
2. Conecte solamente el cable del puerto “Data + Power” del POE. No conecte el cable al puerto “LAN” del POE.
3. Inmediatamente conéctese al SSID “mimosaR###” (donde ### = Son los últimos 3 dígitos del número de serie) con un dispositivo móvil o una PC. Tanto el SSID como la ventana de recuperación expiran después en 5 minutos.
4. Con un navegador web, ingrese la IP 192.168.26.1
5. Introduzca el número de serie del dispositivo, este se encuentra en la posterior del dispositivo y haga clic en “Enter”
6. Haga clic en el botón de reinicio para restablecer el dispositivo de fábrica. Esta acción eliminará todas las configuraciones y contraseñas
7. El radio reiniciara en 10 segundos aproximadamente.

Después de restablecer a valores de fábrica, acceda al equipo con [IP de fábrica](http://conocimiento.syscom.mx/article/mimosa-networks-ip-de-fabrica-y-como-descubrir-que-ip-tienen-los-radios-mimosa/)ahora sigue el [Proceso para desbloquear un radio Mimosa](http://conocimiento.syscom.mx/article/mimosa-proceso-para-desbloquear-un-radio-mimosa/).