Ubiquiti airMAX – ¿Cómo usar las opciones de DHCP?

Este articulo describirá como habilitar las opciones de DHCP con airMAX M/AC

## **Introducción**

Desde la versión de **airOS v6** y **v8**, podemos usar las opciones de **DHCP**.

Este manual lo guiara a través de algunos pasos requeridos para usar esta función.

¿Como habilitar las opciones de DHCP?

1. Descarga la configuración actual del radio desde **System > Back Up Configuration.**

2. Abre el respaldo .cfg en un editor de texto como *Notepad++* ó *Brackets*.

3. Dirígete a la opción **DHCP.**

4. Agrega las siguientes líneas:

dhcpd.1.option.1.status=enabled  
dhcpd.1.option.1.id=[option number]  
dhcpd.1.option.1.value="[ip address]"

5. **dhcpd.1.option.1.status** habilita o deshabilita las opciones DHCP.

6. **dhcpd.1.option.1.id** permite seleccionar que elección se escogió para utilizar. La configuración soporta valores desde 0-255. Solamente agrega el numero de la opción que deseas usar.

7. **dhcpd.1.option.1.value** permite seleccionar el valor que se desea proveer con la opción que se esta utilizando. Se deben utilizar comillas encerrando el valor.

8. Guarda los cambios generados en el archivo de respaldo (**CFG backup**) en el editor de texto y súbelo al radio **System > Upload Configuration**.