Ubiquiti - Pines de alimentación para los equipos airMAX y airFiber

En este artículo se muestra cuales son los pines correspondientes para la alimentación de sus equipos Ubiquiti

Varían  los voltajes y los amperes dependiendo del modelo pero los pines de alimentación PoE son los que se describen  a continuación :

**airMAX series M y serie AC : pines 4,5(+) 7,8(-)**  
LBE  
NBE  
PBE  
ROCKET  
  
  
**airFiber:  pines 1,2,4,5(+) 3,6,7,8(-)**  
  
AF-5 : Alimentación: 50 Vcc, 1.2 A  
AF-5U: Alimentación: 50 Vcc, 1.2 A  
AF-24: Alimentación: 50 Vcc, 1.2 A  
AF-2X: 24V, 1A PoE Gigabit Adapter  
AF-3X: 24V, 1A PoE Gigabit Adapter  
AF-4X: 24V, 1A PoE Gigabit Adapter  
AF-5X: 24V, 1A PoE Gigabit Adapter  
AF-11FX-L: Alimentación: 50 VDC, 1.2 A. Adaptador PoE Gigabit.  
AF-11FX-H: Alimentación: 50 VDC, 1.2 A. Adaptador PoE Gigabit.