Ubiquiti UniFi -Puntos de acceso a través de la aplicación móvil UniFi

La aplicación UniFi Mobile permite a los usuarios de UniFi administrar su red desde una variedad de plataformas y ubicaciones. La aplicación UniFi Mobile permite a los usuarios administrar los puntos de acceso de tres maneras:

1. Administre los AP directamente a través del modo autónomo.
2. Modo de controlador a través de acceso directo.
3. Modo de controlador a través de UniFi Cloud.

Tabla de contenido

1. Enlaces de descarga de la aplicación UniFi
2. Introducción a la aplicación UniFi
3. Modo autónomo
4. Modo controlador

## **Enlaces de descarga de la aplicación UniFi**


* [App Store de Apple](https://itunes.apple.com/us/app/unifi/id1057750338)
* [Play Store de Google](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubnt.easyunifi&hl=en)
* La versión Beta de cada aplicación también está disponible. Por favor, vea [ESTE](http://community.ubnt.com/t5/UniFi-Wireless-Beta/UniFi-Mobile-App-Beta-and-Public-Releases/m-p/1502745/highlight/true#M23566) enlace para más detalles. Tenga en cuenta que debe estar registrado en la Comunidad Ubiquiti y también haberse registrado para el acceso beta. Si es necesario, hay un artículo vinculado en la parte inferior sobre cómo registrarse para el acceso beta.

## **Introducción a la aplicación UniFi**

La aplicación UniFi funciona de manera idéntica en las plataformas Android e iOS. La aplicación móvil UniFi permite a los usuarios administrar su red a través del modo independiente o modo de controlador.

## **Modo autónomo**


El modo autónomo se usa para configuraciones simples, generalmente SSID único sin características especiales, aunque es posible administrar y configurar múltiples AP utilizando credenciales de SSO. Los dispositivos solo son visibles en modo autónomo cuando el AP no ha sido adoptado por un controlador y su dispositivo móvil está conectado a la red de ese AP. La siguiente animación da una breve demostración de modo independiente -i ncluding escaneo QR y capacidades de actualización de firmware.

[](http://conocimiento.syscom.mx/wp-content/uploads/2017/10/Standalone-Gif_3sec.gif)

## **Modo controlador**

El modo de controlador es sencillo en el sentido de que la aplicación se conectará a su controlador. El controlador de la aplicación móvil presenta las mismas funciones y opciones que el controlador de software tradicional. Puede tener una lista de controladores guardados y también iniciar sesión en su cuenta de SSO / comunidad para administrar los controladores que haya conectado a su cuenta de unifi.ubnt.com.

El siguiente gif animado muestra brevemente las características de la aplicación móvil disponibles en el modo de controlador de acceso directo -including adopción L3 y pruebas de velocidad. La adopción de L3 y las pruebas de velocidad no están disponibles a través de la conexión a la nube.

[](http://conocimiento.syscom.mx/wp-content/uploads/2017/10/Controller-Mode-Gif_3sec.gif)