Ubiquiti airMAX – ¿Cuál es la diferencia entre modo Router y modo SOHO Router?

MODO ROUTER

En Modo Router, la interfaz WAN es la interfaz inalámbrica y la interfaz de la local LAN es el puerto Ethernet.

MODO SOHO ROUTER

En modo SOHO Router, es la la inversa, así que la interfaz WAN es el puerto Ethernet y la local LAN es la interfaz inalámbrica.