Ubiquiti airMAX – ¿Debería habilitar WDS en un enlace punto a punto (PtP)?

Si, es recomendado activar el **WDS** si ambos radios son**Ubiquiti**, mientras que existen otros fabricantes que implementan WDS compatible con radios Ubiquiti. El WDS puede variar dependiendo de cada fabricante.

El **WDS** es una función para habilitar transparencia de capa 2 a través de radio enlaces, ya que conserva la dirección MAC de la fuente de trafico. Habilitar WDS en nuestros enlaces es ampliamente recomendado. Utilizando dos radios Ubiquiti los usuarios pueden pasar virtualmente todo el trafico a través de enlaces inalámbricos.

Para habilitar el WDS, diríjase al apartado Wireless en el radio Estación. habilite la casilla WDS, después aplique los cambios. Después haga lo mismo en el radio AP.