Mimosa - Configuración de Fecha y hora en radios Mimosa

En este arículo se describen los pasos para la configuración de la fecha y hora en los radios Mimosa.

*El panel Hora muestra la fecha y hora actuales en Hora Universal Coordinada (UTC). El cuadro de entrada Fecha de instalación se puede utilizar con fines administrativos, pero es opcional y no tiene ningún otro efecto.*

**B5/B5C**

* Fecha actual (UTC): fecha actual establecida por GPS.
* Hora actual (UTC): hora actual establecida por GPS.
* Fecha de instalación: se utiliza para rastrear la fecha en que se instaló el dispositivo.

**B5Lite**

* Fecha actual (UTC): fecha actual establecida por el servidor NTP.
* Hora actual (UTC): hora actual establecida por el servidor NTP.
* Fecha de instalación: se utiliza para rastrear la fecha en que se instaló el dispositivo.
* Servidor NTP: nombre de dominio o dirección IP del servidor de hora de la red.

**B11**

* Fecha actual (UTC): fecha actual establecida por GPS.
* Hora actual (UTC): hora actual establecida por GPS.
* Fecha de instalación: se utiliza para rastrear la fecha en que se instaló el dispositivo.

**B24**

* Fecha actual (UTC): fecha actual establecida por GPS.
* Hora actual (UTC): hora actual establecida por GPS.
* Fecha de instalación: se utiliza para rastrear la fecha en que se instaló el dispositivo.

**C5c PTP/C5x PTP**

* Fecha actual (UTC): fecha actual establecida por el servidor NTP.
* Hora actual (UTC): hora actual establecida por el servidor NTP.
* Fecha de instalación: se utiliza para rastrear la fecha en que se instaló el dispositivo. Al presionar Install Complete comenzará a enviar trampas "Install Complete" al servidor SNMP trap.
* Servidor NTP: nombre de dominio o dirección IP del servidor de hora de la red.

***Artículo original de: B***[***ackhaul.help.mimosa.co***](http://backhaul.help.mimosa.co/backhaul-ug-time)