# Ubiquiti - airMAX: restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica a través de SSH

Ubiquiti - airMAX: restablecimiento a los valores predeterminados de fábrica a través de SSH

Para restablecer y la unidad airMAX a los valores predeterminados de fábrica a través de SSH / CLI, inicie sesión en la unidad airMAX y ejecute lo siguiente como un comando:

 cp /usr/etc/system.cfg /tmp/system.cfg; save; reboot

La salida debería verse así:

